Регламент проведения работ по оклейки ТС

1. Определится с количеством и типом транспортных средств, подлежащих оклейке.
2. Предоставить автомобили подрядчику по брендированию для проведения замеров. Замеры производят для точной адаптации макетов под конкретное ТС
3. Подготовить макет рекламного изображения в любом векторном формате.
4. Предоставить макет подрядчику для адаптации. Адаптация макетов под ТС занимает примерно 3-5 рабочих дней.
5. При самостоятельной подготовке макета в печать, итоговый файл должен быть в формате tiff, размер 1:1, разрешение не менее 100 dpi, все слои сведены, шрифты закривлены.
6. Согласовать окончательную версию макета с подрядчиком.
7. Согласовать адаптацию макета.
8. Согласовать с заказчиком пленку, на которой будет производится печать.
9. Согласовать с подрядчиком день, время и место проведения монтажа.
10. Для качественного проведения монтажных работ, автомобиль должен быть помыт, не иметь не удаляемых следов грязи и нефтепродуктов. На автомобиле должны отсутствовать механические повреждения. Все оклеиваемые детали автомобиля должны иметь заводскую окраску и не должны быть покрыты антигравийным составом.
11. Монтаж пленки на автомобиль осуществляется в течении 1 (одного) рабочего дня.
12. По окончании монтажных работ, осмотреть автомобиль, на предмет соответствия с согласованным макетом, а также отсутствия каких-либо повреждений, комментариев к монтажным работам.
13. Подписать Акт выполненных работ.